服务需求：

（一）乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准，并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量。

（二）乙方维修空调应当符合国家相关规定，并如实向甲方说明维修使用配件的真实质量情况，保证安全性能符合国家相关技术标准，保证更换配件为全新件。

（三）乙方对所维修空调的质量保证期为整机维修调试完毕交付使用之日起三个月（同一故障，耗品除外，人为因素造成的损伤除外）。

（四）在维修质量保证期内，若乙方承修空调所更换的配件出现质量问题。乙方应当免费维修或更换，保证设备正常使用，保修期顺延。

（五）需要提供一名持有制冷专业的工程师驻场维修，并还需配备一名辅工。

（六）乙方维修空调的时间为 2 个工作日内。空调响应时间 30小时内（最快 0.5 个小时，最迟 1 小时到达现场，下雨天由双方协商延迟维修时间），因其他原因延迟维修，则按成交总价的 0.5%/天作为违约金支付给甲方。

（七）本院分体式空调共计有850台，按以下维修清单分别报价，费用按实际维修量来据实结算，一个季度结算一次。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分体式空调维修报价清单** | | |
| **配件名称** | **配件型号** | **价 格** |
| 更换接触器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换继电器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换压缩机过载（过流）保护器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换外机（风机）电容 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换压缩机启动电容 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 更换阀体线圈 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换轴流风叶 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 更换轴流风叶 | 5P-10P |  |
| 更换压缩机连接线 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电器盒部（组）件 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换控制器（控制板、主板）（外机）套原厂 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换风机（电机） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换风机支架 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换制冷系统管路 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 制冷系统补漏 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换柜机离心风叶 | 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换面板 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换面板卡扣 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换外机接水盘 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换变压器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电器盒 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换控制器（控制板、主板）（内机）套原厂 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换显示器（板） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换遥控接收器（板、头） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换感（管）温包（头） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换保险丝（管） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电源线 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换扫风（导风、同步）电机 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换空气开关 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换耦合器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电源开关 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换柜机电加热管 | 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电加热管限温器（熔断器） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换控制器（控制板、主板）（内机）套万能 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换出风框 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换扫风（导风）机构及其他零部件 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换内机铜冒 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换贯流风叶 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换挂机电加热管 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 更换风扇电机 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换蒸发器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换蒸发器接头 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 内机蒸发器补漏 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换节流原件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 更换过滤器（分配器） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 系统补漏 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换压缩机 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换冷凝器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换四通阀 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换阀门（截止阀） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换单向阀 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换过滤器（分配器） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 冷凝器补漏 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换气液分离器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换消音器 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换电磁阀阀体 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换压力开关 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换外机铜冒 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 清洗接水盘及排水管漏、堵 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 调整、排除内外机风叶管路零部件噪音故障 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 处理外机紧固件 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 处理接线松动、松脱 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 加贴海绵（阻尼块） | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 更换连接管或波纹管 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 连接管补漏 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 重扩喇叭口 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
|  |  |  |
| 更换内外机电源连接线、信号控制线 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 清洗内机过滤网 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 天井机 |  |
| 清洗外机 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |
| 天井机 |  |
| 深度清洗内机 | 1P-1.5P |  |
| 2P-3P |  |
| 5P-10P |  |